锐捷网络设备模块参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| RSR77-SIP5-X | 1 | 校园网现有出口路由器 RG-RSR77-X 系列线卡扩容，ENM业务处理载板，支持3个ENM业务处理卡插槽。 |
| ENM-4XS | 2 | 校园网现有出口路由器RG-RSR77-X 系列线卡扩容，ENM业务处理子板，支持4端口万兆以太网光接口模块 |